**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата та вихідний реєстраційний номер) | | |
| Виробник (розповсюджувач) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LENOVO PC HK Ltd  (повне найменування) | | |
| Адреса виробника (розповсюджувача) \_ 979 KING'S ROAD, 23/F LINCOLN HOUSE, TAIKOO PLACE, QUARRY BAY, HONG KONG N.A | | |
| Код виробника (розповсюджувача) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (згідно з ЄДРПОУ) | | |
| Назва продукції \_\_\_ Lenovo USB-C Laptop Power Bank (P/N 40ALLG2WWW)  (повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак) | | |
| Код згідно з ДКПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (для вітчизняної продукції) | | |
| Код згідно з УКТЗЕД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (за наявності документального підтвердження класифікації товарів | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва) | | |
| Місцезнаходження виробництва \_Made in China | | |
| Код країни-виробника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2) | | |
| Кількість продукції, номер партії \_\_422 одиниць \_ P/N 40ALLG2WWW з датами виготовлення 21/12, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06  (тільки для партії продукції) | | |
| Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Не відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання  (назва та відповідні положення нормативно-правових актів) | | |
| Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції Безпосередній зв’язок із покупцем павербанків, щоб повідомити його про відкликання та як замінити павербанк. | | |
| Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції \_  LENOVO зв'яжеться з покупцем та ініціює заміну павербанку. | | |
| Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається: | | |
| повний опис серйозного ризику \_ Внутрішні гвинти блоку живлення можуть послабитися та впасти всередину між ребром кришки та друкованою платою елемента (PCB), спричинивши коротке замикання та перегрів літій-іонної батареї. Існує ймовірність займання павербанка та оточуючих предметів. Все це може спричинити отруєння димом, пожежу тощо. | | |
| інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (посада) | (підпис) | (ініціали та прізвище посадової особи) |